Odhadované náklady související s realizací návrhu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka | Popis | Počet kusů | Cena za kus v Kč | Cena celkem v Kč |
|  |
| Nerezový plech 100x200 | Nerezový plech 2 mm 100x200 cm, nutný ke stočení ozvučnice | 2 | 7500 | 15 000 |
| Nerezová trubka 70x2 | Tubus těla zvukovodu, délka 6m v MJ, ceny dávám s rezervou, liší se | 2 | 4000 | 8 000 |
| Nerezové koleno 70x2 | Koleno nutné na zahnutí zvukovodu směrem na most | 1 | 500 | 500 |
| Doprava | Doprava dlouhých trubek a plechu | 1 |  | max 3 000 |
| Řezání vodním paprskem | Individuální, ale dle zkušenosti tipuji tak do 5000 ,- | 1 |  | max 5 000 |
| Gravírování nápisu laserem | Individuální, tipuji tak do 3000 ,- | 1 |  | max 3 000 |
| Svařování komponentů tigem | Všechny místa je nutné svařit, plech naohýbat do správně kónického tvaru | 1 |  | 5 000 |
| Přeprava nadrozměru  | Finální výsledek bude mít kolem 12 m, nutno odvézt na odtahovce | 1 |  | 3 000 - 5 000 |
| Spojovací materiál, úchyty, chemické kotvy | Materiál potřebný k instalaci na mostě. Tzn. Objímky, chemické kotvy, šrouby, vrtáky | 1 |  | max 3 000 |
| Manipulace a montáž | Dle zhotovující firmy | 1 |  | max 20 000 |
| Celkové náklady související s realizací návrhu: | 70 000 ,- |